Důležité informace o instalaci 
Specifikace AquaForte MBF 350 komorový filtr

Výstup (mm) 75 

Montáž
1. Při vkládání filtračních pěn se ujistěte, že boční otvor houby směrem k výstupu filtru. Šipky na držáku filtrační pěny (8) by měly být Ukazuje směrem k východu. Dbejte také na správné usazení v průvodci.
4. Pokud kombinujete filtr s UVC zařízením, nasuňte nástěnný držák na UVC zařízení zcela na stranu. Ujistěte se, že jsou dva O-kroužky na svém místě na každém portu a utáhněte vstupní kroužky (19) pomocí UVC zařízení.
5. Nejlepší je vést odtok přímo do jezírka pomocí 75mm tlakové trubky. To znamená, že ve filtru nejsou žádné nevyřízené položky. Pokud používáte malé čerpadlo (do 3 000 l/h), můžete Vložte výstupní kroužek (16) tak, aby filtrační houby byly vždy ve vodě. U U větších čerpadel odstraňte výstupní kroužek (16). Otevírejte prosím pouze odtok odpadní vody pro čištění. Pokud byste chtěli přiložený držák připojit k odpadu s hadicovou hubicí, doporučujeme k nalepení následující připojení: Závitová objímka 63 x 2", redukční kroužek 63x50mm, trubkový díl 50mm, tažné šoupátko 50mm, přechodová vsuvka 50/63 x2". Poté můžete v případě potřeby otevřít a zavřít hubici pomocí tažného šoupátka.
7. Nesprávné číslování: .... Poté našroubujte vstupní kroužek (19) na závit zevnitř otvorem dolů.
9. Nesprávné číslování: .... víčko (23) a těsnění (22). Pro připojení hadice viz č.5 výše.

 Přiložená koncová krytka nemá žádnou funkci. 
 Přiložená hadicová hubice 32/40 mm nemá žádnou funkci. 
 Přiložená hadicová hubice se závitovým připojením 2 1/2" nemá žádnou funkci. Výkon filtru by neměl být snížen natolik, aby filtr nepřetékal. 

Čištění/údržba 
1. Při vkládání filtračních pěn se ujistěte, že boční otvor houbiček směřuje k výstupu filtru.
2. Otevřete odtok nečistot (23), dokud voda zcela nevyteče.
3. V případě potřeby vyčistěte také filtrační vložku (12). 
