**Garden Sniper – plašič volavek a koček**

Před instalací a prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

A. kryt senzoru

B. postřikovač

C. nastavení postřikovače

D. tryska s nastavením

E. senzor

F. nastavení citlivosti senzoru

G. kryt baterií

H. kotvící kolík

I. připojení na hadici



Obsah balení:

Kryt senzoru (A), postřikovač (B), kotvící kolík (H), připojení na hadici (I).

Montáž:

1. Otevřete kryt pro baterie (G) a vložte 2 tužkové baterie AA (nejsou součástí dodávky).

2. Přimontujte postřikovač (B)s O kroužkem na horní stranu krytu senzoru.

3. Přimontujte kotvící kolík (H) s těsněním do spodní strany krytu senzoru.

Ujistěte se, že všechny díly jsou pevně smontované, obě těsnění řádně těsní, aby nedošlo k zatékání vody.

Před připojením hadice s vodou a instalací Garden Sniper by měl být výrobek nejprve odzkoušen. Citlivost

senzoru nastavíte pomocí regulátoru (F). Nastavte jej na konec stupnice a pohybujte rukou před senzorem (E).

Uslyšíte zřetelné cvaknutí, které znamená, že ventil na vodu uvnitř výrobku je otevřený. Po dalších 5 sekundách

uslyšíte další cvaknutí, že je ventil uzavřen. Po uzavření ventilu senzor po dobu dalších 6 sekund nedetekuje

žádný pohyb. Pokud není cvaknutí slyšet, vyměňte baterie, ale nejprve nastavte citlivost senzoru pomocí

regulátoru na 0. Pokud problém přetrvává, kontaktujte dodavatele.

4. Připojte zahradní hadici (I) a zajistěte ji proti sesunutí z konektoru a zkontrolujte těsnost připojení.

5. Umístěte Garden Sniper na zvolené místo a nasměrujte senzor na oblast, kterou chcete chránit. Zapíchněte

kotvící kolík do země. Zapichujte pouze samostatný kolík bez nasazeného senzoru nebo postřikovače.

6. Nyní můžete nastavit rozsah senzoru (E). Rozsah nastavte tak, aby senzor detekoval pohyb pouze v místě,

které chcete zabezpečit.

7. Nakonec nastavte dosah postřikovače tak, ventilem pustíte vodu (používejte vodu v vodovodního řadu, příliš

vysoký tlak může výrobek poškodit). Pomocí nastavení postřikovače (C), na horní straně postřikovače, nastavte

výšku paprsku vody. Můžete nastavit šířku vodního paprsku pomocí nastavení trysky (D) pod postřikovací

hlavou.

Odstranění problémů

Pokud Garden Sniper nefunguje správně:

- zkontrolujte baterie (upozornění: nastavte senzor citlivosti na 0) a pokud jsou baterie vybité, vyměňte je.

- vynulujte citlivost senzoru a zkontrolujte, že senzor funguje. Senzor funguje správně pokud po opětovném

nastavení senzoru a následném pohybu rukou před senzorem uslyšíte cvaknutí, kdy se otevře vnitřní ventil

a po 5 sekundách uslyšíte další cvaknutí a ventil se zavře. Pokud neuslyšíte cvaknutí, senzor a ventil

nefunguje správně.

- zkontrolujte tlak vody.

- zkontrolujte postřikovač a kotvící kolík, jestli není ucpaný, případně vyčistěte.

Pokud vše zkontrolujete a Garden Sniper přesto nefunguje, kontaktujte prodejce.

Záruční podmínky

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Jestliže se

na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí

(např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení

řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou údržbou, násilným, nebo

neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava

jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční

vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost,

je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace

vzniknou.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně

sepsán protokol o poškození s dopravcem.

Distributor: Aquatica 53401 Holice, Vysokomýtská 1211

