**Automatické krmítko pro ryby 5l**

- programovatelné automatické krmítko pro KOI a ostatní ryby v okrasném jezírku

- počet krmení až 6x denně, program manuálního krmení

- sami si nastavíte, jakou dávku chcete Vašim rybám dát


- objem dávkovače 5l

- LED displej zobrazuje hodiny a nastavené časy krmení

- lze napájet přes 12V konektor, který je součástí balení, přívodní kabel má 5m

- možno i na baterie, které nejsou součástí balení, potřebujete 4 x "C/LR 14" 1,5 V, krmítko má indikátor vybitých baterií

- snadno se udržuje



**Jak ho nastavit:**

- Když je krmítko zapnuté, displej zobrazuje tato tovární nastavení:

N1: 3 (indikuje 3 naprogramovaná krmení)

N3-N4: hodina příštího krmení (7, 12 nebo 17h)

Symbol přesýpacích hodin: blikající symbol přesýpacích hodin ukazuje, že je aktivní krmící program



**Nastavení aktuálního času:**

1. Zmáčkněte tlačítko CLOCK (hodiny) a následně tlačítko SET (nastavit). Symbol hodin teď bliká.
2. Mačkejte tlačítko CLOCK tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované hodiny (čísla N1 & N2)
3. Mačkejte tlačítko TIMER tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaných minut (čísla N3 & N4)
4. Zmáčkněte tlačítko RUN pro uložení těchto hodnot
5. Když zmáčknete tlačítko CLOCK při normálním displeji, ukáže Vám to aktuální čas.

**Programování krmících časů:**

1. Pro vstup do menu zmáčkněte tlačítko TIMER. Výchozí nastavení je krmení v 7:00, 12:00 a 19:00 hodin (v 7, 12 a 19 na displeji, je proto nutné nastavit si čas správně). Krmítko může krmit 1-6x za den.
2. Zmáčkněte tlačítko TIMER a zobrazí se 1.krmící čas
3. Potom zmáčkněte tlačítko SET. Začnou blikat N3 & N4
4. Zmáčkněte tlačítko TIMER aby se změnil čas krmení. Krmí se vždy v celých hodinách, pro krmení nejdou nastavit minuty.
5. Zmáčkněte tlačítko SET a nastavte si další krmící čas podle bodu 2-4
6. Až budete mít naprogramováno, zmáčkněte tlačítko RUN (běž), aby se spustil program.

**Programování množství krmiva v každém krmení:**

1. Zmáčkněte tlačítko VOL. Zobrazené číslo na pozici N1 je krmící čas a číslo na pozici N4 ukazuje objem krmiva. Výchozí nastavení je 3 (otáčecí disk se otočí 3x). Maximální objem je 9.
2. Zmáčkněte tlačítko SET, začne blikat pozice N4.
3. Zmáčkněte tlačítko VOL pro změnu objemu krmiva (1-9). Objem krmiva může být pro každý krmící čas jiný.
4. Až budete mít naprogramováno, zmáčkněte tlačítko RUN (běž), aby se uložila nastavení.

**Ruční krmení:**

Můžete provést ruční krmení v jakýkoliv Vámi požadovaný moment zmáčknutím tlačítka HM. Toto neovlivní naprogramované krmení.

**Krmte s citem**

Mějte, prosím, na paměti tyto věci při krmení ryb:

- nekrmte ryby, pokud je teplota vody nižší než 10°C

- pokud plave na hladině krmivo ještě 5 minut po krmení, je dávka příliš vysoká. Snižte dávku.